<< GetPVD >>
<< GetSegaHeader >>
========== TOC (Binary)
========== Check MCN and/or ISRC ==========
========== Check Volume Descriptor ==========
========== LBA[000000, 0000000]: Main Channel ==========
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7  +8 +9 +A +B +C +D +E +F
0000 TEST DATA
0010 TEST DATA
0020 TEST DATA
0030 TEST DATA
0040 TEST DATA
0050 TEST DATA
0060 TEST DATA
0070 TEST DATA
0080 TEST DATA
0090 TEST DATA
00A0 TEST DATA
00B0 TEST DATA
00C0 TEST DATA
00D0 TEST DATA
00E0 TEST DATA
00F0 TEST DATA
0100 TEST DATA
0110 TEST DATA
0120 TEST DATA
0130 TEST DATA
0140 TEST DATA
0150 TEST DATA
0160 TEST DATA
0170 TEST DATA
0180 TEST DATA
0190 TEST DATA
01A0 TEST DATA
01B0 TEST DATA
01C0 TEST DATA
01D0 TEST DATA
01E0 TEST DATA
01F0 TEST DATA
========== LBA[000004, 0x00004]: Main Channel ==========
========== LBA[000016, 0x00010]: Main Channel ==========
0300 TEST DATA
0310 TEST DATA
0320 TEST DATA
0330 TEST DATA
0340 TEST DATA
0350 TEST DATA
0360 TEST DATA
0370 TEST DATA
